1 改5V供电，取消PD2位号器件，增加R257.R258 电阻 0R 1206 1%电阻

PD2位置 R257，R258位置

 