232改TTL方法

取消R1550，R1551，R179，R181 0R 0201 1%电阻

增加R182，R183 0R 0201 1%电阻

取消 增加

 